**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДА БУЙНАКСКА»**

368220, РД, г. Буйнакск, ул. Циолковского 13 Тел/факс: 8 (87237) 2-12-37. E-MAIL [–sсhoоl888@mail.ru](mailto:–sсhoоl888@mail.ru) ИНН/КПП-0543012560/054301001

|  |
| --- |
|  |

Информация о том, что сделано по проекту 150 школ

МКОУ СОШ №8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| программа | сумма | объект | Что сделано |
| Проект «150 школ» | 2100000 | Кухня, актовый зал, окна в кабинетах | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99  Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 м  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону  Ковры из плиток глазурованных гладких: белых  Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм  Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)  Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |